**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – przedmiar robót dla części nr 1**

**Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku, ul. Jagiellońska 4, związana z realizacją projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.**

Zakres prac dla przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze.

Termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **nr** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** |
| **Roboty budowlane** | | | |
| **1** | KNR 401/711/3 (1)  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy  prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa  cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 45,065 |
| **2** | NNRNKB  202/1134/1 (1)  Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 65,365 |
| **3** | NNRNKB  202/1130/2 (2)  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 65,365 |
| **4** | NNRNKB  202/1130/3 (2)  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm, zaprawa "Ceresit CN 72"  **Krotność=10** | m2 | 65,365 |
| **5** | KNR 202/1112/5 (1)  Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,  rulonowe PCW klasy 43 z wywinięciem na cokolik 10 cm | m2 | 69,993 |
| **6** | KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 69,993 |
| **Instalacje elektryczne** | | | |
| **7** | KSNR 5/201/1 Montaż tablic rozdzielczych | 1 szt. | 1,000 |
| **8** | KSNR 5/303/3 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi | m | 25,000 |
| **9** | KNNR 5/407/4 Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | Szt. | 1 |
| **10** | KNNR 5/407/1 Montaż lampki kontrolnej L 191-3 | Szt. | 1 |
| **11** | KNNR 5/407/4 Montaż ochronnika SPB -12/280/4 | Szt. | 1 |
| **12** | KNNR 5/407/3 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach | Szt. | 6 |
| **13** | KSNR 5/405/6 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5 gniazdo wtyczkowe na ścianach DATA | Wyp. | 16,000 |
| **14** | KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar | Pomiar. | 6,000 |
| **15** | KSNR 5/303/1 Linie teletechniczna prowadzona pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 16 mm ; przewód FTP kat 5.e | m | 192,00 |
| **16** | KNR AT 15/108/5 Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe | Szt. | 16,000 |
| **17** | KNR AT 15/108/8 Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki | Szt. | 16,000 |
| **18** | KNR AT 15/107/2 Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej | Szt. | 32,000 |
| **19** | KNR AT 15/111/2 Tablice rozdzielcze 19" 16xRJ45 ekranowane | Szt. | 1,000 |
| **20** | KNR AT 15/119/2 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | Szt. | 32,000 |
| **21** | KNR AT 15/109/3 Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg | Kpl. | 1,000 |
| **22** | KNR AT 15/109/9 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny | Kpl. | 1,000 |
| **23** | KNR AT 15/109/10 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca | Kpl. | 1,000 |
| **24** | KSNR 5/405/1 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy | Wyp. | 3,000 |
| **25** | KSNR 5/405/1 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, OPRAWY OŚWIETLENIOWE | Wyp. | 8,000 |